中山市恒泰塑胶科技有限公司塑胶件和五金模具生产项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环评及审批部门提出的环境保护措施的落实情况，专家组验收过程中提出的整改工作落实情况等。现说明情况如下。
项目位于中山市小榄镇联丰乐丰南路138号3号楼1层（东经113°13′55.516″，北纬22°35′34.962″）。项目投资2500万元，其中环保投资30万元，项目用地面积为6408平方米，建筑面积为6594平方米，主要塑胶件和五金模具的生产与销售，年产塑胶件1030吨/年、五金模具240套/年。  
1、 环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1设计、施工简况
项目的环境保护设施纳入了初步设计，并且符合环境保护设计规范的要求。恒泰智能科技（中山）有限公司落实了专项环保资金。项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
1.2验收过程简况
本项目于2025年11月建成，建成后立即启动验收工作，2026年5月6日至2026年5月7日委托广东中鑫检测技术有限公司开展竣工环保验收监测，2026年5月完成了验收监测报告表的编制。
[bookmark: _GoBack]2025年5月28日，恒泰智能科技（中山）有限公司、环保技术咨询单位中山市中赢环保工程有限公司和专家组成的竣工环境保护验收工作组对《中山市恒泰塑胶科技有限公司塑胶件和五金模具生产项目》进行竣工环境保护验收，验收结论如下。
项目根据国家有关环境保护法律、法规的要求进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续和“三同时”制度。建设单位按照各级环保部门和环境影响报告表及其批复的要求，落实了各项环境保护措施。验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。
1.3公众反馈意见及处理情况
建设项目设计、施工和验收期间没有收到过公众反馈意见和投诉。
2、 其他环境保护措施的落实情况
2.1制度措施落实情况
①环保组织机构及规章制度
公司制订了《恒泰智能科技（中山）有限公司环境管理制度》，具体内容见《恒泰智能科技（中山）有限公司环境管理制度》。
②环境风险防范措施
公司制订了《恒泰智能科技（中山）有限公司环境风险应急预案》，按照预案进行了应急演练。
③环境监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》和《固定污染源排污登记工作指
南（试行）》，对本项目进行排污登记（登记编号：91442000MA56QJDQ0P001W，
需按照国家有关规定和监测规范落实自行监测要求，并保存原始监测数据。
2.2配套措施落实情况
（一）废水
生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入中山市小榄水务有限公司处理，排放口编号：DW001。
生产废水：项目冷却用水循环使用。
（二）废气
本项目位于无尘密闭注塑间中的15台注塑机注塑及相应工件清洁、投料、混料、烘料废气通过单层密闭正压收集；其余28台位于非密闭注塑区的注塑机注塑及相应工件清洁废气经集气罩收集，烘料废气经设备废气排口直连收集；移印、烘干废气通过单层密闭正压收集；以上废气经1套两级活性炭吸附装置处理后，通过1条55米排气筒高空排放，排放口编号：DA001，检测口、采样平台设置基本规范。
（三）噪声
项目采取噪声污染防治措施主要是：选用低噪声设备，合理布局噪声源，加强设备日常维护等综合治理措施来降低噪声。
（四）固体废物
一般固体废物存储场所设有标识牌。
危险废物存储场所单独设置，设有标识牌、警示牌，有防渗、防流失措施，场所建设符合相关管理要求。
3、整改工作情况
2026年5月验收组前期现场提出规范危废房设置问题。
察看时企业对上述意见进行了落实。
竣工验收时专家组验收提出的建议如下：
无。
恒泰智能科技（中山）有限公司
2026年5月28 日                                                                
